**Technische gegevens TCH-2500/ BT**

**Model: TCH-2500/ BT  
Bedrijfsgewicht: 2400 kg  
Machinebreedte: 155cm  
Laadvermogen: 2500 kg  
Bakinhoud: 1350ltr  
Motor: Kubota V 2403M  
Vermogen: 35.8PK/kW  
Aantal cilinders: 4  
Koeling: water  
Transmissie: hydrostatisch  
Pompen: 71 x 2 + 1 x 36variabel  
Capaciteit: 36l/minuut  
Max werkdruk: 175bar  
Snelheid (voor-/achteruit): 5.5/ 11km/uur  
Besturing (onafh rupsen): servo  
Breedte rubberrupsen: 320mm  
Bodemdruk (leeg/vol): 0.244 / 0.499 kg/cm≤  
Max hellingshoek (vol): 70%  
Tankinhoud brandstof: 55liter  
Tankinhoud olie: 30liter**